**Szczegółowy opis samochodu typu mikrobus**

Samochód typu mikrobus:

* 9-cio miejscowy;
* fabrycznie nowy wyprodukowany w latach 2020-2023;
* przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
* 12 lat gwarancji na perforację blach nadwozia.

**Wymiary:**

* wysokość samochodu do 2000 mm;
* długość samochodu powyżej 5000 mm;
* rozstaw osi do 3400 mm;
* odległość podłogi od podłoża **min.** 565 mm;
* prześwit (najniższy punkt samochodu od podłoża) 165 mm;

**Parametry techniczne i wyposażenie:**

* silnik wysokoprężny(turbo diesel) - o pojemności 1,9 cm3 lub wyższej;
* moc silnika - powyżej 110 KM, spełniający wymagania EURO 6 lub wyżej;
* skrzynia biegów 6-stopniowa manualna;
* napęd na przednią oś;
* tempomat;
* immobilizer;
* kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, wspomaganie układu kierowniczego;
* fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem;
* podwójne siedzenie dla pasażera w przedziale kierowcy;
* poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń;
* bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami; 
* 2 + 1 osobowe siedzenie w II rzędzie (fotele i kanapy w gniazdach szybkiego demontażu – składane i wyjmowane);
* 3 niezależne fotele z regulacją pochylenia oparć**/ lub bez regulacji pochylenia oparć** w III rzędzie (fotele i kanapy w gniazdach szybkiego demontażu – składane i wyjmowane);
* atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy/uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim);
* okno przesuwne w przestrzeni pasażersko-ładunkowej po lewej stronie**/ lub okno stałe w przestrzeni pasażersko-ładunkowej** ;
* dwa trójpunktowe pasy bezpieczeństwa w I rzędzie oraz jeden biodrowy;
* dwa trójpunktowe pasy bezpieczeństwa w II rzędzie oraz jeden biodrowy;
* system ABS;
* system ESP;
* hamulce tarczowe wentylowane przód i tył/ **lub hamulce tarczowe wentylowane z przodu i zwykłymi z tyłu;**
* ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej;
* drzwi przesuwne w przestrzeni pasażerskiej z prawej strony;
* klapa tylna otwierana do góry lub na boki;
* wyłożenie matą gumową podłogi przestrzeni pasażersko ładunkowej, oświetlenie stopnia wejściowego
* oświetlenie przestrzeni pasażerskiej;
* pełnowymiarowe koło zapasowe;
* szyba tylna ogrzewana;
* auto alarm z centralnym zamkiem;
* klimatyzacja z regulacją;
* felgi ze stopów nieżelaznych;
* winda z udźwigiem 350 kg z UDT.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz   
z kompletem dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego   
w Polsce i umożliwiającego jego rejestrację oraz eksploatację (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych).